年　　月　　日　（　）　消防第　　係	
					
　　　　自　　動　　車　　等　　運　　行　　前　　点　　検　　表	
車　両　名
　　点検箇所･内容											
ブレーキ	ペダルの踏みしろは適正か											
	きき具合は良好か･片ぎきは無いか											
	液量は適正か											
	空気圧の上がり具合は適正か											
	バルブ排気音に異音は無いか											
	レバー引きしろは適正か											
タ　イ　ヤ	空気圧は適正か											
	亀裂･損傷は無いか											
	異常な摩耗は無いか											
	金属片･石等異物は無いか											
	溝の深さは適正か											
原　動　機	冷却装置の水漏れは無いか･冷却水は適量か											
	ファンベルトの張り具合は適正か･損傷は無いか											
	エンジンオイルの量は適正か											
燃　料	燃料は適量か											
灯火方向指示機	点滅の具合は良好か											
	汚れ･損傷は無いか											
後写鏡･反射鏡	写影は良好か											
ボディ	損傷･汚れは無いか											
反射器･登録番号標	汚れ･損傷は無いか											
エアータンク	タンクの擬水は無いか											
	空気圧は適正か											
計　器	作用は良好か											
サイレン･回転灯等	作用は良好か											
ポンプ装置	主ポンプの廻り具合は適正か											
	空ポンプの廻り具合は適正か											
	真空の度合いは適正か											
梯子･屈折梯子及び
バスケット等	発生油圧は適正か											
	アウトリガー張出･収納の状態は良好か											
	起伏･伸縮･旋回の状態は良好か											
	リフター昇降･バスケット平衡は良好か											
	基部操作は正常か											
	バスケット操作は正常か											
	各部安全装置は作動するか											
	先端屈折の状態は良好か											
	作動時異音･異臭･漏由等は無いか											
　　　　そ　　の　　他　　積　　載　　器　　具											
前日の運行において異常を
認めた箇所	当該箇所の異常の有無											
可搬式小型動力ポンプ	各部の変形･損傷･各取付部に緩みは無いか											
	燃料及び真空オイルの量･質は適正か											
	真空オイルレバーの作動具合は良好か											
	ベルトの損傷･劣化は無いか											
	各計器の損傷の有無及び作用の良否											
	冷却水･排水コック配管に損傷･詰まりは無いか											
	エンジンのかかり具合･スロットルレバーの作動具合は良好か											
	適正な真空が得られるか											
	真空漏れは無いか(ポンプ本体･吸管等）											
	適正なポンプ圧力が得られるか											
	吸水管の損傷及びパッキンの良否											
	各付属品の員数･損傷の有無											
　　　　点　　　検　　　者　　　捺　　　印											

※点検結果の記入は、良好なものは∨印、不良なものは×印、一部損傷しているが即時整備の必要なく使用上支障の無
　いものは△印とする。(×印、△印の箇所については修理等処置したときに○印を記入する。)